Bit position

4321

TBRL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1001 | 1000 | 1010 |
| 0001 | 0000 | 0010 |
| 0101 | 0100 | 0110 |

Clip window: (xmin, ymin) & (xmax, ymax)

Given line’s endpoint (x,y)

x<xmin ->Left

x>xmax ->Right